1. Použití

• Temperování kostelních lavic, kancelářských stolů, prodejních boxů.

• Temperování odchoven, terárii a psích bud.

• Panely je možné montovat na materiály třídy C1 a C2.

2. Zapojení

• Napájení: 230V/50Hz.

• Třída ochrany I.

• IP 44

• Panel není opatřen termostatem.

3.

Instalace

• Panely jsou určeny pro svislou montáž, v případě vodorovné montáže je nutné dokoupit montážní rám.

• Odstupová vzdálenost čelní stěny a bočních stěn panelu od hořkavých předmětů je 10cm.

Postup — svislá montáž:

• Označte místa otvorů dle tabulky, vyvrtejte otvory, vsuňte hmoždinky a zašroubujte šroub, tak aby nebyl úplně zašroubován, ale vyčníval asi 5mm.

• Vždy panel upevněte jen za horní dva zámky, spodní dva zámky jsou obrácené a slouží

k opačnému zavěšení panelu.

• Připojte přívodní kabel na pevný elektrický rozvod v souladu s barevným označením žil.

• Panel nasuňte na horní dva zámky.

Postup — vodorovná montáž:

• Přiložte montážní rám na místo, kde má být panel umístěn, vyznačte tužkou otvory dle otvorů na rámu. Vyvrtejte otvory, vsuňte hmoždinky a přišroubujte vruty montážní rám.

• Připojte přívodní kabel na pevný elektrický rozvod v souladu s barevným označením žil.

• Panel zasuňte do montážního rámu.

4. Důležité upozornění

• Teplota prostředí (teplota okolního vzduchu) v němž je sálavý panel umístěn nesmí přesáhnout 40 °C!

• Napájecí přívod musí být opatřen zařízením pro odpojení od sítě, u něhož se vzdálenost rozpojených kontaktů rovná nejméně 3,5 mm u všech pólů. Vždy použijte proudový chránič

s vybavovacím proudem IΔn=30mA.

• Jestliže je přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo servisním technikem.

• Typové číslo výrobku vyjadřuje příkon (ULTRATHERM330 = 330 W).

• Při manipulaci s panelem doporučujeme používat rukavice, aby nedošlo ke znečištění sálavé čelní plochy panelu.

• Čištění je možno provádět vodou se saponátem za použití jemného kartáčku, **pouze při odpojeném přívodu od panelu!**